重庆长江黄金游轮有限公司

黄金5号装饰维修供应商招选公告

为保证邮轮正常运行，提升邮轮品质，增强游客体验感，本着节俭、环保、高效的原则，对长江黄金5号邮轮装饰维修供应商进行招选。现公告如下：

1. 项目名称：
2. 包一：地毯、地胶采购
3. 包二：窗帘采购
4. 包三：玻璃雾化更换

二、竞选时间：2023年4月10日11:00点

报名时间：2023年4月3日-4月10日10:59分

踏勘时间：2023年4月4日（唐家沱船厂）

地 址：北滨一路526号重庆长江黄金游轮有限公司一楼会议室

联系人：蒋老师 电话：13667673206

三、相关要求：

（一）服务要求（适用于包一、包二、包三）

1、维修服务应商需按照服务范围及工作内容对船舶相关位置的内容进行更换，并保证售后服务。

2、供应商按照国家相关法律法规及标准进行维修工作，并承担其过程中发生任何安全与违法行为的全部责任。

（二）包一：地毯、地胶要求：

**报价要求**

本次为竞价比选，最高限价37.907万元。所有竞选人报价包括了项目所需的人工费、安装费、运输费、服务费、保险费、拆除费、垃圾处理费及各种应纳的税费等提供服务所需要的其他一切相关费用，提供13%的增值税专用发票，因中选供应商自身原因造成漏报、少报皆自行承担责任，采购人不再补偿。报价总额最低供应商成为本次项目第一中选侯选人。

（说明：报价竞选人自行考虑损耗，采购方按照现场实际收方为准）

**技术、参数要求：**

1.船用阿克明斯特地毯技术参数：

配比：80％进口羊毛、20％进口尼龙；

纬密：7\*8

绒高：8mm

绒重：不低于1350g/㎡（±50g/㎡）

底背：进口pp底；

阻燃检测指标：（以上检测项目须符合标准B1级规定要求）

2.高密度阻燃地垫技术指标说明（技术指标不能低于以下标准）

1.2cm橡塑阻燃地垫

产品型号：橡塑

产品规格：1.37\*18.25米

重 量：0.72士0.01kg/m2

高 度：不低于1cm

硬度(邵尔A)：20

回弹率：25%

拉伸强度：23N/cm2

密 度：72kg/m3

阻燃：阻燃效果达到国家Bf1级

**竞选人应具备的资质：**

1、必须具有独立法人资格；

2、必须具有履行合同所必需的要求；

3、提供船舶施工业绩证明；

4、售后质保一年。

5、合同签订25日内全部到货并安装完成。

6、船用地毯需通知船级社认可。

7、必须保证资质材料的真实性。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地毯、地胶报价表** | | | | | | |
| 报价单位（公章）： | | | | | |  |
| 序号 | 区域 | 产品质量 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 报价（元） |
| 1 | 1楼过道及SPA2个通道地毯 | 阿克明7\*8\*8（CCS证书），防火地垫，含拆除 | ㎡ | 60 | 180 |  |
| 2 | 2楼大厅圆拼花地毯 | 羊毛混纺聚酯纤维原液染纱手工枪刺地毯。磅数：5.8磅。绒高：11mm。总厚度：13.5mm-14mm防火地垫，含拆除 | ㎡ | 75 | 510 |  |
| 3 | 6楼VIP餐厅地毯 | 阿克明7\*8\*8（CCS证书）防火地垫，含拆除 | ㎡ | 80 | 180 |  |
| 4 | 6楼VIP餐厅包房地毯（2个） | 阿克明7\*8\*8（CCS证书）防火地垫，含拆除 | ㎡ | 70 | 180 |  |
| 5 | 82个标准间地毯 | 阿克明7\*8\*8（CCS证书）防火地垫，含拆除 | ㎡ | 1208 | 190 |  |
| 6 | 阳光甲板酒吧改为火锅 | 原有地毯更换为地胶（CCS） | ㎡ | 350 | 210 |  |
| 合计 | | |  |  | 379070 |  |

（三）包二：窗帘采购要求：

**报价要求：**

该项目采用询价方式，最高限价3.8万元。所有被询价人报价包括了项目所需的人工费、安装费、运输费、服务费、保险费、拆除费、垃圾处理费及各种应纳的税费等提供服务所需要的其他一切相关费用，提供13%的增值税专用发票，因中选供应商自身原因造成漏报、少报皆自行承担责任，采购人不再补偿。报价总额最低供应商成为本次项目第一中选侯选人。

（说明：报价竞选人自行考虑损耗，采购方按照现场交付为准）

### 技术要求：

**1、**货物质量不得低于《窗纱、窗帘参数表》；

2、提供的实物需与样品花色相接近；

3、竞选报价的同时需提供报价样品。

**参数表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成份 | **窗纱** | **窗帘** |
| 100%阻燃涤（聚酯纤维） | 100%阻燃涤（聚酯纤维） |
| 幅宽 | 280CM | 280CM |
| 克重 | 60±5g/㎡ | 250±10g/㎡ |
| 织物密度 | 经向82根/10cm 纬向160根/10cm | 经向1500根/10cm 纬向300根/10cm |
| 断裂强力 | 经向≥200N 纬向≥200N | 经向≥1600N 纬向≥1500N |
| 耐水色牢度 | 4-5级 | 4-5级 |
| 耐皂洗色牢度 | 4-5级 | 4-5级 |
| 耐干磨擦色牢度 | 4-5级 | 4-5级 |
| 耐湿磨擦色牢度 | 4-5级 | 4-5级 |
| 耐光色牢度 | 4-5级 | 4-5级 |
| 水洗尺寸变化率 | -0.5- ～ +0.5 | -0.5- ～ +0.5 |
| 甲醛含量 | 无 | 无 |
| 异味 | 无 | 无 |
| PH值 | 4.0～9.0 | 4.0～9.0 |

**竞选人应具备的资质：**

1、必须具有独立法人资格；

2、必须具有履行合同所必需的要求；

3、提交船检证书扫描件，提供产品质检报告（说明质量及克重量）；

4、证书有效期内且经过船级社年度检验（证书须报船级社核验）；

5、近三年内河邮轮窗帘窗纱供货业绩；

6、售后质保一年。

7、合同签订25天内全部到货并安装完成。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **窗帘、窗纱报价表** | | | | | | |
| 报价单位： | | | | | |  |
| 序号 | 区域 | 产品质量 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 报价（元） |
| 1 | 4楼KTV包房更换窗纱 | 调整为客房后增加窗纱（CCS证书）2倍皱褶 | m | 60 | 140 |  |
| 2 | 多功能厅窗纱 | 窗纱（CCS证书）2倍皱褶 | m | 90 | 140 |  |
| 3 | 4楼KTV包房窗帘更换窗帘 | 调整为客房后增加窗纱（CCS证书）2.5倍皱褶含滑轨 | m | 75 | 170 |  |
| 4 | 多功能厅包房窗帘 | 窗纱（CCS证书）2.5倍皱褶含滑轨 | m | 14 | 170 |  |
| 合计 | | |  |  | 36130 |  |

（四）包三：玻璃雾化更换要求：

**报价要求：**

该项目采用询价方式，最高限价1.45万元。所有被询价人报价包括了项目所需的人工费、安装费、运输费、服务费、保险费、拆除费、垃圾处理费及各种应纳的税费等提供服务所需要的其他一切相关费用，提供13%的增值税专用发票，因中选供应商自身原因造成漏报、少报皆自行承担责任，采购人不再补偿。报价总额最低供应商成为本次项目第一中选侯选人。

（说明：报价竞选人自行考虑损耗，采购方按照现场交付为准）

**竞选人应具备的资质：**

1、必须具有独立法人资格；

2、必须具有履行合同所必需的要求；

3、售后质保半年。

4、合同签订25天内全部到货并安装完成。

5、必须保证资质材料的真实性。

### 报价参数表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玻璃雾化更换报价表** | | | | | | |
| 报价单位： | | | | | |  |
| 序号 | 区域 | 产品质量 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 报价（元） |
| 1 | 6楼阳光窗户及客房房间阳台玻璃雾化更换 | 三元乙丙胶条，5+6A+5双钢，用结构胶密封 | ㎡ | 36.9 | 385 |  |

五、竞选人应提交的资料（适用于包一、包二、包三）

1、营业执照复印件（三证合一）。

2、公司法人身份证复印件、法人授权委托人证明及被委托人身份证明。

3、提交资料需加盖公章，报价单需加盖骑缝章。

重庆长江黄金游轮有限公司

二〇二三年四月三日